##### Telefone de Emergência Potigás: 117

|  |  |
| --- | --- |
| **Cliente:** | Potigás – Companhia Potiguar de Gás |
| **Envolvidos:** | Identificação da Contratada |
| **Supervisor da Obra / Encarregado do Serviço / Técnico de Segurança do Trabalho** |
| Potigás: |
|  |
|  |
|  |
| **Obra:** | **Identificação da Obra: Endereço, Bairro, Localização, Município.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividade:** | Identificação da atividade a realizar | | | |
| **Qualificação da Atividade:** | Serviços com exposição a riscos | | | |
| **Contratada:** |  | | **Contrato Potigás:** |  |
| **Participantes:** | **Potigás:** | **02** | **Contratada** | **00** |
| **Permissão de Trabalho°:** | PT Nº. | | **Data de Execução:** |  |
| **Validade da APR:** |  | | **Data de Emissão:** |  |
| **Observações.:** Obrigatório uso de EPI completo que deve ser inspecionado antes do início das atividades substituindo-se os que estejam danificados (óculos/capacete/botinas de couro ou borracha/luvas de raspa ou borracha /protetores auriculares de inserção), Crachá e Uniforme completo. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Atividades** | **Risco/Perigo** | **Acidente Tipo** | **Consequências** | **Providências** | **Recomendações** | **Executante** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**OBSERVAÇÕES:**

1. Os trabalhos de escavação serão realizados manualmente sem utilização de equipamentos mecânicos.
2. Escavação em baixa profundidade < 1,25m não será necessário escoramento da vala. Caso o terreno se encontre umedecido e instável o escoramento lateral é obrigatório. Resíduos retirados da escavação devem ser depositados afastados da borda da escavação em distância superior a metade da profundidade do talude
3. Os serviços serão executados em uma única etapa:

a) Demarcação, isolamento e sinalização do local.

b) Abertura de cachimbo para detecção da RDGN.

c) Soldagem de interligação da RDGN.

d) Secagem e limpeza da rede / Teste de estanqueidade

e) Cobertura, sinalização e reaterro, com a devida recomposição e limpeza do local.

1. As observações e recomendações constantes desta APR devem, adequadamente e a tempo, antes do início de todas as atividades, ser atendidas e obedecidas por todos os níveis de responsabilidade, tanto da POTIGÁS como da Contratada. Ex.: Locais de serviços sem isolamento ou sinalização, os riscos de acidentes decorrentes e/ou existentes, prática de desvios e atos inseguros por ações praticadas ou pela falta de dispositivos de proteção coletiva ou pessoal, também devem ser registrados e evidenciados.
2. A Fiscalização e a SMS da POTIGÁS se reservam o direito de interferir no desenvolvimento das atividades quando da falta de recursos técnicos de Segurança do Trabalho no local e/ou detecção de riscos iminentes que possam causar acidentes pessoais, por desobediência aos preceitos de Segurança e Medicina do Trabalho e na iminência de acidentes que atinjam a comunidade local, o patrimônio da POTIGÁS, da Contratada e de terceiros.
3. Manter no local das atividades material de primeiros socorros, EPC’s (extintores), água potável, copos plásticos.
4. Manter em condições de uso telefones, endereços e telefones para o acionamento de Assistência a Emergências:

* Água e Esgoto: 195;
* Energia Elétrica: 196;
* Bombeiros – 193;
* Emergência Potigás: 117
* SAMU-192.
* Guarda Municipal-153.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Função / Responsabilidade** | **Nome** | **Telefone** | **Assinaturas** |
| Responsável Técnico de Segurança do Trabalho da Contratada: |  |  |  |
| Gerente de Obras: |  |  |  |
| Encarregado de Campo: |  |  |  |
| Potigás - Fiscalização: |  |  |  |
| Potigás – GO&M / Operação e Manutenção: |  |  |  |
| Potigás – GQSMS -Segurança do Trabalho: |  |  |  |