|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍNDICE DE REVISÕES** | | | | | | | |
| **REV.** | **DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS** | | | | | | |
| **0** | **ORIGINAL** | | | | | | |
|  | ORIGINAL | **REV. A** | **REV. B** | **REV. C** | **REV. D** | **REV. E** | **REV. F** |
| **Data** | 28/06/2022 |  |  |  |  |  |  |
| **Execução** | LAAA |  |  |  |  |  |  |
| **Verificação** | AAN |  |  |  |  |  |  |
| **Aprovação** | AAN |  |  |  |  |  |  |

1. **OBJETIVO**
   1. Prover esclarecimentos à CONTRATADA referentes à medição dos serviços que fazem parte do escopo prestação de serviços de manutenção do Sistema de Proteção Catódica, localizado Igapó, Natal/RN.
   2. Os serviços apenas serão pagos após o atendimento aos critérios elencados no presente termo e seus anexos.
2. **CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS**
   1. **ITEM 01 – CUSTO DO CANTEIRO LOCAL - INFRAESTRUTURA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL**
3. Reunião de Kick-Off - Equivalente à de 60% do valor total do item, medido após envio de ata de reunião;
4. Relatório de testes - Equivalente à de 40% do valor total do item, medido após envio e validação do relatório de testes;
   1. **ITEM 02 – SERVIÇOS RELACIONADOS**
5. Fornecimento e instalação de TUBO CAMISA, conforme especificação técnica - Equivalente à de 40% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;
6. Lançamento de cabos e interligação entre Retificador x Gasoduto e Retificador x Leito de Anodos, conforme especificação técnica - Equivalente à de 40% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;
7. Elaboração e entrega do Data-Book - Equivalente à de 20% do valor total do item, medido na conclusão dos serviços;

|  |  |
| --- | --- |
| Elaboração:    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Luis Arthur Almeida de Assis  Eng. Jr | Revisão:  Texto  Descrição gerada automaticamente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Aluisio Azevedo Neto  Gerente Operação e Manutenção |